(module SM_3216_POL (layer F.Cu) (tedit 548607E4)
  (attr smd)
  (fp_text reference C1 (at 0 -2.1) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value 10u (at 0 2.1) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -2.8 -1.3) (end -2.8 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -0.6 -1.3) (end -3 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -3 -1.3) (end -3 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -3 1.3) (end -0.6 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0.6 1.3) (end 2.6 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.6 1.3) (end 2.6 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.6 -1.3) (end 0.6 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -1.5 0) (size 1.8 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.5 0) (size 1.8 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/chip_cms_pol.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.1700000017881393 0.1599999964237213 0.1599999964237213))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
