(module VSSOP8 (layer F.Cu) (tedit 56EAD22B)
  (solder_mask_margin 0.125)
  (clearance 0.125)
  (fp_text reference REF** (at -0.0254 -2.6162) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value >NAME (at -0.1778 2.6416) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center -0.7874 0.381) (end -0.635 0.2794) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.2 0.8) (end -1.2 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.2 0.8) (end -1.2 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.2 -0.8) (end 1.2 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.2 -0.8) (end 1.2 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center -1.524 0.9652) (end -1.4478 0.889) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 4 smd rect (at 0.8 1.375) (size 0.4 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.8 1.375) (size 0.4 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.25 1.375) (size 0.3 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.25 1.375) (size 0.3 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.25 -1.375) (size 0.3 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.25 -1.375) (size 0.3 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.8 -1.375) (size 0.4 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.8 -1.375) (size 0.4 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model walter/smd_dil/tssop-8.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
