(module HRS_DF14_20P (layer F.Cu) (tedit 58AEA20F)
  (descr http://www.mouser.com/ds/2/185/e53800017-12550.pdf)
  (tags "HHKB JP, HRS, Hirose, DF14, 15P")
  (fp_text reference HRS_DF14_20P (at 9.3 -3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 9.4 2.6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (pad "" np_thru_hole circle (at -2.6 -1.1) (size 1.1 1.1) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 26.15 -5.1) (size 2 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at -2.4 -5.1) (size 2 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 0 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 1.25 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 2.5 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 3.75 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 5 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 6.25 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 7.5 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 8.75 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 10 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 11.25 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 12.5 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 13.75 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 15 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 16.25 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 17.5 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 18.75 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 20 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 21.25 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 22.5 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 23.75 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 26.35 -1.1) (size 1.1 1.1) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
)
