(module 00Keyboard:HHKB_JP_HRS_DF14_15P (layer F.Cu)
  (descr http://www.mouser.com/ds/2/185/e53800017-12550.pdf)
  (tags "HHKB JP, HRS, Hirose, DF14, 15P")
  (fp_text reference HHKB_JP_HRS_DF14_15P (at 9.3 -3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 9.4 2.6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 17 smd rect (at 19.9 -5.1) (size 2 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 10 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 11.25 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 13.75 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 12.5 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 17.5 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 16.25 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 15 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 5 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 6.25 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 8.75 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 7.5 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 2.5 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 3.75 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 1.25 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 0 0) (size 0.7 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -2.4 -5.1) (size 2 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
