(module Jumper_SMD_3way (layer F.Cu) (tedit 56DFD89A)
  (fp_text reference REF** (at -0.4826 -1.1938) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0.2032 1.2446) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_line (start -1.397 -0.762) (end 1.397 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.397 -0.762) (end 1.397 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.397 0.762) (end -1.397 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.397 0.762) (end -1.397 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at 0 0.25) (size 1 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.9 0) (size 0.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.9 0) (size 0.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.625 -0.3) (size 1.15 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.625 -0.3) (size 1.15 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
