(module LED_2012_HSOL (layer F.Cu) (tedit 561B6741)
  (descr "LED 0805 smd package")
  (tags "LED 0805 SMD")
  (attr smd)
  (fp_text reference LED_2012_HSOL (at 0 -2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value LED*** (at 0 2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -2.5 -1.2) (end -2.5 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.6 1.2) (end -2.6 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.7 -1.2) (end -2.7 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.2 -1.2) (end -2.8 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.4 -1.2) (end 2.4 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.8 1.2) (end -1.2 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.8 -1.2) (end -2.8 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.2 -1.2) (end 2.4 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.4 -1.2) (end -2.4 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.4 1.2) (end 1.2 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -1.1 0) (size 1.6 1.6) (drill (offset -0.1 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.1 0) (size 1.6 1.6) (drill (offset 0.1 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
