(module LED_3025_DUAL (layer F.Cu) (tedit 561B68C1)
  (fp_text reference LED_3025_DUAL (at 0 2.575) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 -2.475) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.1 1.85) (end -3.075 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.925 -1.85) (end -2.925 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.75 1.85) (end -3.25 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -3.25 1.85) (end -3.25 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -3.25 -1.85) (end -2.75 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.75 -1.85) (end 2.75 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.75 1.85) (end -2.75 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.75 1.85) (end -2.75 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.75 -1.85) (end 2.75 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 2 smd rect (at 1.35 -0.825) (size 1.7 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.35 0.825) (size 1.7 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.35 -0.825) (size 1.7 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.35 0.825) (size 1.7 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
