(module L_6x6MM (layer F.Cu) (tedit 545247A9)
  (fp_text reference L_6x6MM (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value L** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 3.35 3.95) (end 3.35 -3.95) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -3.35 3.95) (end 3.35 3.95) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -3.35 -3.95) (end 3.35 -3.95) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -3.35 -3.95) (end -3.35 3.95) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 2 smd rect (at 0 -2.5) (size 5.7 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0 2.5) (size 5.7 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
