(module HM-10 (layer F.Cu) (tedit 5715207D)
  (descr "HM-01, HM-02, HM-09, HM-10 HAVE SAME SIZE AND SAME PINS. 26.9MM X 13MM X 2.2 MM")
  (tags "HM-01, HM-02, HM-09, HM-10 HAVE SAME SIZE AND SAME PINS. 26.9MM X 13MM X 2.2 MM")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at -1.1938 -5.4864) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text value Val** (at 0 0) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_line (start -7.24916 -7.0993) (end 5.74802 -7.0993) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.74802 -7.0993) (end 5.74802 19.7993) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.74802 19.7993) (end -7.24916 19.7993) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -7.24916 19.7993) (end -7.24916 -7.0993) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_text user RX (at -5.4864 1.6002) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.0762)))
  )
  (fp_text user TX (at -5.461 0.1016) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.0762)))
  )
  (fp_text user 3.3 (at -5.1562 16.5354) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.0762)))
  )
  (fp_text user GND (at -5.588 18.4404) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.0508)))
  )
  (fp_text user GND (at 4.0894 18.3896) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.0508)))
  )
  (fp_text user KEY (at 3.81 16.5354) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.0762)))
  )
  (fp_text user LED (at 3.7592 15.0114) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.0762)))
  )
  (fp_line (start -8 -8) (end 7 -8) (layer Eco1.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -8 21) (end 7 21) (layer Eco1.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 7 -8) (end 7 21) (layer Eco1.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -8 -8) (end -8 21) (layer Eco1.User) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -7.49808 0) (size 1.4986 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -7.49808 1.4986) (size 1.4986 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -7.49808 16.49984) (size 1.4986 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -7.49808 17.99844) (size 1.4986 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -5.99948 19.87296 90) (size 1.4986 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 4.49834 19.87296 90) (size 1.4986 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 5.99948 17.99844 180) (size 1.4986 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 5.99948 16.49984 180) (size 1.4986 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 5.99948 14.9987 180) (size 1.4986 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
