(module SOT-23 (layer F.Cu) (tedit 56DED7D1)
  (descr "SOT-23, Handsoldering")
  (tags SOT-23)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.0254 -2.794) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value >NAME (at 0 2.8956) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.49982 0.0508) (end -1.49982 -0.65024) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.49982 -0.65024) (end -1.2509 -0.65024) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.29916 -0.65024) (end 1.49982 -0.65024) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.49982 -0.65024) (end 1.49982 0.0508) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.95 1.20114) (size 0.8001 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.95 1.20114) (size 0.8001 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -1.20114) (size 0.8001 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23_Handsoldering.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
