(module JLINK_NEEDLE (layer F.Cu) (tedit 56DED796)
  (tags jlink)
  (fp_text reference REF** (at 0 5.08) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 -4.826) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 8 smd circle (at 0 -0.635) (size 0.7874 0.7874) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 smd circle (at 0 0.635) (size 0.7874 0.7874) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 7 smd circle (at 1.27 -0.635) (size 0.7874 0.7874) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4 smd circle (at 1.27 0.635) (size 0.7874 0.7874) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 5 smd circle (at 2.54 0.635) (size 0.7874 0.7874) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 6 smd circle (at 2.54 -0.635) (size 0.7874 0.7874) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 9 smd circle (at -1.27 -0.635) (size 0.7874 0.7874) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd circle (at -1.27 0.635) (size 0.7874 0.7874) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 10 smd circle (at -2.54 -0.635) (size 0.7874 0.7874) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd circle (at -2.54 0.635) (size 0.7874 0.7874) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -3.81 0) (size 0.99061 0.99061) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 3.81 -1.016) (size 0.99061 0.99061) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 3.81 1.016) (size 0.99061 0.99061) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.37491 2.37491) (drill 2.3749) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 1.905 -2.54) (size 2.37491 2.37491) (drill 2.3749) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -3.81 2.54) (size 2.37491 2.37491) (drill 2.3749) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 1.905 2.54) (size 2.37491 2.37491) (drill 2.3749) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
