(module USB_A (layer F.Cu) (tedit 54CEF080)
  (fp_text reference J** (at 2.3 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB_A (at 3.9 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.2 -6.57) (end 2.71 -6.57) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.71 6.57) (end -1.143 6.57) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.2 -6.57) (end -1.2 6.57) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 -3.5) (size 1.62 1.62) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 -1) (size 1.62 1.62) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 1) (size 1.62 1.62) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 3.5) (size 1.62 1.62) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.71 -6.57) (size 3 3) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.71 6.57) (size 3 3) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Connect/USB_A.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
