(module SO-16-N (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "Module CMS SOJ 16 pins large")
  (tags "CMS SOJ")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.127 -1.27) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 74HC138 (at 0 1.27) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.588 -0.762) (end -4.826 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.826 -0.762) (end -4.826 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.826 0.762) (end -5.588 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.588 -2.286) (end 5.588 2.286) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.588 2.286) (end -5.588 2.286) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.588 2.286) (end -5.588 -2.286) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.588 -2.286) (end 5.588 -2.286) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 16 smd rect (at -4.445 -3.175) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -1.905 -3.175) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -0.635 -3.175) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.635 -3.175) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.905 -3.175) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 3.175 -3.175) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 4.445 -3.175) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 4.445 3.175) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.175 3.175) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.905 3.175) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.635 3.175) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.635 3.175) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.905 3.175) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.175 3.175) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -4.445 3.175) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -3.175 -3.175) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model SMD_Packages.3dshapes/SO-16-N.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.5 0.4 0.5))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
