(module JST_PH_2 (layer F.Cu) (tedit 571522A9)
  (fp_text reference REF** (at 4.9022 -0.635 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value >NAME (at -4.7244 -0.8636 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 5 -11) (end 5 5) (layer Eco1.User) (width 0.15))
  (fp_text user + (at 5.334 -4.953) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 2 2) (thickness 0.5)))
  )
  (fp_line (start -4 4) (end -4 -6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4 4) (end -4 4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4 -6) (end 4 4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4 -6) (end 4 -6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5 -11) (end 5 -11) (layer Eco1.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -5 5) (end 5 5) (layer Eco1.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -5 -11) (end -5 5) (layer Eco1.User) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1 1.75) (size 1 3.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1 1.75) (size 1 3.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad ~ smd rect (at -2.6 -3.8) (size 1.5 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad ~ smd rect (at 2.6 -3.8) (size 1.5 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
