(module SOT-23-6 (layer F.Cu) (tedit 56F3ACEC)
  (descr "5-pin SOT23 package")
  (tags SOT-23-6)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.05 -2.55) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value >NAME (at -0.05 2.35) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center -0.3 -1.7) (end -0.2 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.25 -1.45) (end -0.25 -1.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.25 1.45) (end 0.25 -1.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.25 1.45) (end 0.25 1.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.25 -1.45) (end -0.25 1.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1.1 -0.95) (size 1.06 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.1 0) (size 1.06 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.1 0.95) (size 1.06 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.1 0.95) (size 1.06 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.1 0) (size 1.06 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.1 -0.95) (size 1.06 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23-5.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
