(module 00Keyboard:SW_ALPS_SKSG (layer F.Cu)
  (fp_text reference SW1 (at 0 -0.65) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value SW_PUSH (at 0 0.85) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -1 0.85) (end 1 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1 -0.8) (end 1 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -0.5 0.15) (end -0.5 -0.15) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -0.35 -0.3) (end -0.35 0.35) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0 -0.8) (end 0 -0.3) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0 0.75) (end 0 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.95 -1.2) (end 1.95 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.95 1.2) (end 1.1 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.1 -1.2) (end 1.95 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.95 -1.15) (end -1.95 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.95 -1.2) (end -1.15 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.95 -1.15) (end -1.95 1.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.95 1.15) (end -1.95 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.95 1.2) (end -1.15 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1.55 -0.8) (size 0.625 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.05))
  (pad 1 smd rect (at 1.55 -0.8) (size 0.625 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.05))
  (pad 2 smd rect (at -1.55 0.8) (size 0.625 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.05))
  (pad 2 smd rect (at 1.55 0.8) (size 0.625 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.05))
  (pad 6 smd rect (at 1.7 0) (size 0.325 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.05))
  (pad 5 smd rect (at -1.7 0) (size 0.325 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.05))
)
