(module SOT457 (layer F.Cu) (tedit 56DED7F9)
  (fp_text reference >NAME (at -0.1524 -2.413) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.9 0.9) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text value REF** (at 0.3048 2.5146) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.762 0.889) (thickness 0.1905)))
  )
  (fp_circle (center -0.9906 0.2794) (end -1.016 0.4572) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.45 -0.75) (end 1.45 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.45 -0.75) (end 1.45 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.45 0.75) (end -1.45 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.45 0.75) (end -1.45 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_circle (center -1.7272 0.9144) (end -1.7272 0.9644) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (pad 1 smd rect (at -0.95 1.2) (size 0.55 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 1.2) (size 0.55 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.95 1.2) (size 0.55 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.95 -1.2) (size 0.55 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 -1.2) (size 0.55 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.95 -1.2) (size 0.55 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
