(module HHKB_PRO2_ZH13 (layer F.Cu) (tedit 5485C3B3)
  (descr http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eZH.pdf)
  (tags "HHKB pro2, JST, ZH")
  (fp_text reference HHKB_PRO2_ZH13 (at 9 3.7) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 9.025 3.725) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2 5.5) (end 20 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at 0 0 180) (size 0.7 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.5 0 180) (size 0.7 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3 0 180) (size 0.7 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 4.5 0 180) (size 0.7 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 6 0 180) (size 0.7 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 7.5 0 180) (size 0.7 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 19.95 3.55 180) (size 1.3 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -1.95 3.55 180) (size 1.3 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 9 0 180) (size 0.7 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 10.5 0 180) (size 0.7 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 12 0 180) (size 0.7 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 13.5 0 180) (size 0.7 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 15 0 180) (size 0.7 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 16.5 0 180) (size 0.7 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 18 0 180) (size 0.7 2.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
