(module LED_3020_REFLOW (layer F.Cu) (tedit 561B5402)
  (descr "LED 0805 smd package")
  (tags "LED 0805 SMD")
  (attr smd)
  (fp_text reference LED_3020_REFLOW (at 0 -2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value LED*** (at 0 2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -2.7 -1.2) (end -2.7 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.8 1.2) (end -2.8 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.9 -1.2) (end -2.9 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.4 -1.2) (end -3 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.6 -1.2) (end 2.6 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -3 1.2) (end -1.4 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -3 -1.2) (end -3 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.4 -1.2) (end 2.6 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.6 -1.2) (end -2.6 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.6 1.2) (end 1.4 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -1.475 0) (size 1.45 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.475 0) (size 1.45 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
