(module D_SC79 (layer F.Cu) (tedit 561B69B8)
  (descr "SMT, 1608, 0603")
  (tags "SMT, 1608, 0603")
  (fp_text reference D_SC79 (at 0 -1.8) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value D*** (at 0.05 1.8) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.05 -0.8) (end -2.05 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.16))
  (fp_line (start 1.25 -0.8) (end -1.15 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.16))
  (fp_line (start -1.15 -0.8) (end -2.05 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.16))
  (fp_line (start 1.75 -0.8) (end 1.75 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.16))
  (fp_line (start -2.05 0.8) (end 1.35 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.16))
  (fp_line (start 1.25 0.8) (end 1.75 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.16))
  (fp_line (start 1.25 -0.8) (end 1.75 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.16))
  (fp_line (start -1.75 -0.8) (end -1.75 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.16))
  (fp_line (start -1.8 -0.8) (end -1.8 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.16))
  (fp_line (start -1.85 -0.8) (end -1.85 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.16))
  (fp_line (start -1.9 -0.8) (end -1.9 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.16))
  (pad 2 smd rect (at 0.85 0) (size 1 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.85 0) (size 1 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/capacitors/c_0603.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
