(module C_3528 (layer F.Cu) (tedit 5485DF60)
  (descr "SMD, 3216, 1210, C")
  (tags "SMD, 3216, 1210, C")
  (attr smd)
  (fp_text reference C_3528 (at 0.05 -3.05) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value C*** (at 0 2.85) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 2.95 -1.9) (end 2.95 1.875) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.95 1.875) (end -2.95 1.875) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.95 1.875) (end -2.95 -1.9) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.95 -1.9) (end 2.95 -1.9) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -1.65 0) (size 1.8 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.65 0) (size 1.8 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/chip_cms_pol.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.1700000017881393 0.1599999964237213 0.1599999964237213))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
