(module 00Keyboard:LTC4054 (layer F.Cu)
  (tags "Lipo charger")
  (fp_text reference LTC4054 (at -0.05 3.3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value U** (at -0.05 -2.9) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 2 smd rect (at 0 1.3) (size 0.6 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.95 1.3) (size 0.6 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.95 1.3) (size 0.6 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.95 -1.3) (size 0.6 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.95 -1.3) (size 0.6 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
