(module JUMPER_SMD_3 (layer F.Cu) (tedit 573A12C6)
  (fp_text reference REF** (at 0.127 -1.524) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0.254 1.524) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_line (start -2.159 -1.016) (end 2.159 -1.016) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.159 -1.016) (end 2.159 1.016) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.159 1.016) (end -2.159 1.016) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.159 1.016) (end -2.159 -1.016) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.5 0 180) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.5 0 180) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
