(module Mx_Alps_100_UPDATED (layer F.Cu) (tedit 593345E9)
  (descr MXALPS)
  (tags MXALPS)
  (fp_text reference K2 (at 0 5) (layer B.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)) (justify mirror))
  )
  (fp_text value K01 (at 0 8) (layer B.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)) (justify mirror))
  )
  (fp_line (start -6.35 -6.35) (end 6.35 -6.35) (layer Cmts.User) (width 0.1524))
  (fp_line (start 6.35 -6.35) (end 6.35 6.35) (layer Cmts.User) (width 0.1524))
  (fp_line (start 6.35 6.35) (end -6.35 6.35) (layer Cmts.User) (width 0.1524))
  (fp_line (start -6.35 6.35) (end -6.35 -6.35) (layer Cmts.User) (width 0.1524))
  (fp_line (start -9.398 -9.398) (end 9.398 -9.398) (layer Dwgs.User) (width 0.1524))
  (fp_line (start 9.398 -9.398) (end 9.398 9.398) (layer Dwgs.User) (width 0.1524))
  (fp_line (start 9.398 9.398) (end -9.398 9.398) (layer Dwgs.User) (width 0.1524))
  (fp_line (start -9.398 9.398) (end -9.398 -9.398) (layer Dwgs.User) (width 0.1524))
  (fp_line (start -6.35 -6.35) (end -4.572 -6.35) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 4.572 -6.35) (end 6.35 -6.35) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 6.35 -6.35) (end 6.35 -4.572) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 6.35 4.572) (end 6.35 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 6.35 6.35) (end 4.572 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -4.572 6.35) (end -6.35 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -6.35 6.35) (end -6.35 4.572) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -6.35 -4.572) (end -6.35 -6.35) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -6.985 -6.985) (end 6.985 -6.985) (layer Eco2.User) (width 0.1524))
  (fp_line (start 6.985 -6.985) (end 6.985 6.985) (layer Eco2.User) (width 0.1524))
  (fp_line (start 6.985 6.985) (end -6.985 6.985) (layer Eco2.User) (width 0.1524))
  (fp_line (start -6.985 6.985) (end -6.985 -6.985) (layer Eco2.User) (width 0.1524))
  (fp_line (start -7.75 6.4) (end -7.75 -6.4) (layer Dwgs.User) (width 0.3))
  (fp_line (start -7.75 6.4) (end 7.75 6.4) (layer Dwgs.User) (width 0.3))
  (fp_line (start 7.75 6.4) (end 7.75 -6.4) (layer Dwgs.User) (width 0.3))
  (fp_line (start 7.75 -6.4) (end -7.75 -6.4) (layer Dwgs.User) (width 0.3))
  (fp_line (start -7.62 -7.62) (end 7.62 -7.62) (layer Dwgs.User) (width 0.3))
  (fp_line (start 7.62 -7.62) (end 7.62 7.62) (layer Dwgs.User) (width 0.3))
  (fp_line (start 7.62 7.62) (end -7.62 7.62) (layer Dwgs.User) (width 0.3))
  (fp_line (start -7.62 7.62) (end -7.62 -7.62) (layer Dwgs.User) (width 0.3))
  (pad HOLE np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.9878 3.9878) (drill 3.9878) (layers *.Cu))
  (pad HOLE np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu))
  (pad HOLE np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.5 2.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.5 -4) (size 2.7 2.7) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.5 -5.08) (size 2.7 2.7) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -4.826) (size 2.7 2.7) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ../../../../../home/dbroqua/Webstorm/dbroqua/DK60/Footprint/3D/Mx_Alps_100.wrl
    (at (xyz 0 0 -0.02))
    (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
    (rotate (xyz 0 180 0))
  )
)
