(module MXALPS (layer F.Cu) (tedit 55C2C681)
  (descr MXALPS)
  (tags MXALPS)
  (fp_text reference >NAME (at 0 3.048) (layer B.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)) (justify mirror))
  )
  (fp_text value >VALUE (at -3.5 9) (layer B.SilkS) hide
    (effects (font (thickness 0.3048)) (justify mirror))
  )
  (fp_line (start -7.75 6.4) (end -7.75 -6.4) (layer Dwgs.User) (width 0.3))
  (fp_line (start -7.75 6.4) (end 7.75 6.4) (layer Dwgs.User) (width 0.3))
  (fp_line (start 7.75 6.4) (end 7.75 -6.4) (layer Dwgs.User) (width 0.3))
  (fp_line (start 7.75 -6.4) (end -7.75 -6.4) (layer Dwgs.User) (width 0.3))
  (fp_line (start -7.62 -7.62) (end 7.62 -7.62) (layer Dwgs.User) (width 0.3))
  (fp_line (start 7.62 -7.62) (end 7.62 7.62) (layer Dwgs.User) (width 0.3))
  (fp_line (start 7.62 7.62) (end -7.62 7.62) (layer Dwgs.User) (width 0.3))
  (fp_line (start -7.62 7.62) (end -7.62 -7.62) (layer Dwgs.User) (width 0.3))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.98781 3.98781) (drill 3.9878) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    (clearance 0.1524))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.70181 1.70181) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    (clearance 0.1524))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.70181 1.70181) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    (clearance 0.1524))
  (pad 1 thru_hole oval (at -3.405 -3.27 330.95) (size 2.5 4.17) (drill oval 1.5 3.17) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole oval (at 2.52 -4.79 356.1) (size 2.5 3.08) (drill oval 1.5 2.08) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
