(module MOS_FET_SOT23-3_HSOL (layer F.Cu)
  (descr SOT23)
  (attr smd)
  (fp_text reference Q1 (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value MOS_N (at 0 0.09906) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.7 0.7) (end 1.7 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.7 -0.675) (end 1.7 -0.675) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.7 0.7) (end -1.7 -0.675) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.7 0.7) (end 1.7 -0.675) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad G smd rect (at -0.95 1.3) (size 0.8 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D smd rect (at 0 -1.3) (size 0.8 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S smd rect (at 0.95 1.3) (size 0.8 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/smd_transistors/sot23.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
