(module SW_MINI_SLIDE (layer F.Cu) (tedit 5417DB38)
  (fp_text reference SW_MINI_SLIDE (at -0.05 0.05) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SW** (at 0 4.1) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 1.62 -1.85) (end 1.62 -3.65) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.62 -3.65) (end 0.92 -3.65) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0.92 -3.65) (end 0.92 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -5 -3.1) (end -5 -3.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -5 -3.2) (end 5 -3.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 5 -3.2) (end 5 3.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 5 3.2) (end -5 3.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -5 3.2) (end -5 -3.1) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 -1.27) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -1.27) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 -1.27) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 1.27) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.54 1.27) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -2.54 1.27) (size 1.2 1.2) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
