(module SW_ALPS_SKRP (layer F.Cu)
  (fp_text reference SW_ALPS_SKRP (at 0 -2.3) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 2.425) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_line (start -2.95 -1.75) (end 2.95 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.95 -1.75) (end 2.95 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.95 1.75) (end -2.95 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.95 1.75) (end -2.95 -1.65) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.95 -1.65) (end -2.95 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 2 smd rect (at 2.1 1.1) (size 1.1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.1 1.1) (size 1.1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.1 -1.1) (size 1.1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 2.1 -1.1) (size 1.1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
