(module 00Keyboard:PPTC_nano (layer F.Cu)
  (fp_text reference PPTC_nano (at 0 2.3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 -2.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 2.6 -1.5) (end 2.6 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.6 1.5) (end -2.6 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.6 1.5) (end -2.6 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.6 -1.5) (end 2.6 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -1.5 0) (size 1 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.5 0) (size 1 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
