(module D_SOD123 (layer F.Cu) (tedit 561B69D3)
  (attr smd)
  (fp_text reference D_SOD123 (at 0 1.925) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 -1.925) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.075 1.2) (end -3.075 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.8 -1.2) (end -2.8 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.925 -1.2) (end -2.925 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -3.2 -1.2) (end 2.8 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.8 -1.2) (end 2.8 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.8 1.2) (end -3.2 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -3.2 1.2) (end -3.2 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 2 smd rect (at 1.7 0) (size 1.2 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.7 0) (size 1.2 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
